**Спецификация на монтаж алюминиевой конструкции**

1. Характеристики и объем

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кабинеты** | **Характеристика стеклянной перегородки** | **Обьем (кв.м)** |
| Пространство перед кабинетами 209,210 | 1) Стекло прозрачное, коленное, толщиной 10мм марка М1 производство АО «Салаватстекло» Россия.  2) Алюминиевый профиль толщиной не менее 5,5мм и 7,5 мм, цвет серый, производство Казахстан.  3) Фурнитура на дверь компании Orman (дверной замок, доводчик дверей) | 12,5 |
| Кабинет 211 | 1) Стекло прозрачное, коленное, толщиной 10мм марка М1 производство АО «Салаватстекло» Россия.  2) Алюминиевый профиль толщиной не менее 5,5мм и 7,5 мм, цвет серый, производство Казахстан.  3) Фурнитура на дверь компании Orman (дверной замок, доводчик дверей) | 12,5 |

1. Место поставки и монтажа :

г.Нур-Султан, ул Желтоксан 51. Здание ТОО "Телевидение г.Астана"

2 этаж, в меж кабинетное пространство, (согласовать с заказчиком объемы и монтируемое пространство в соответствие с таблицей)

1. Гарантия качества: Поставщик должен обеспечить гарантию на предоставляемый стеклопакет. Гарантия 12 месяцев со дня подписания акта приема передачи.
2. Общая стоимость работ: не более 875 000 ( восемьсот семьдесят пять тысяч) тенге без НДС.