**Техническая спецификация**

Сервис прецизионных кондиционеров

GROUP NEXT.DX U S 038.P1.H5 в количестве 2 шт.

**Перечень сервисных работ:**

1. проверка вентилятора (подшипники, шумы, направление вращения, клиновой ремень); по необходимости замена;

2. проверка/регулировка дифференц. реле давления воздушного потока (анероида);

3. проверка фильтра и замена по необходимости;

4. проверка манометра контролирующего загрязнение фильтра наружного воздуха;

5. проверка и замена по необходимости теплоизоляции канала подачи;

6. контроль состояния нагнетательной трубы (температура, утечка), регулировка элементов холодильного контура;

7. контроль состояния всасывающей трубы (температура, утечка, изоляция), регулировка элементов холодильного контура;

8. контроль количества фреона в холодильной системе, заправка фреона по необходимости;

9. проверка и замена по необходимости соленоидного запорного вентиля;

10. проверка и замена по необходимости терморегулирующего вентиля;

11. проверка и прочистка испарителя;

12. контроль работы датчика температуры и влажности;

13. контроль работы холодильного компрессора;

14. проверка и замена по необходимости вентилятора конденсатора;

15. измерение величины тока;

16. контроль защитного заземления;

17. проверка to, tk и температуры давления газа;

18. проверка регулировок прессостатов;

19. проверка уровня масла в компрессоре; замена масла по необходимости;

20. контроль в местах пайки;

21. контроль утечки в холодильном контуре.

22. проведение теста кислотности масла

23. замена воздушных фильтров кондиционеров по необходимости

**В годовое обслуживание входит 12 экстренных вызовов в случае некорректной работы прецизионных кондиционеров. Время реагирования 2-2.5 часа.**

**Стоимость обслуживания в год 559 200 тенге**