**Техническая спецификация на установку задвижки с электроприводом.**

1. Характеристики и объем

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Характеристика** | **Кол-во** | **Сумма без НДС** |
| 1 | Задвижка с электроприводом | Задвижка фланцеваяс обрезиненным клином и электроприводом типа 4000ELE 2 с максимальным рабочим давлением 16 (PN), диаметр 65, вес 17 кг, строительная длина 170мм,максимальная температура рабочей среды до +70 С. Материал – чугун TN-GJS-400. Применяется для системы внутреннего пожаротушения. | 1 штука | 521000 |
| 2 | Кабель | Кабель ШВВП, количество жил: 2, сечение жил, кв. мм: 0.75 | 350 метров | 178500 |
| 3 | Шкаф управления | Шкаф управления ШУЗ с задвижкой предназначен для работы в системах пожаротушения и дымоудаления для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором электрозадвижки, расчитанной на рабочее напряжение 380В. | 1 штука | 75500 |
| 4 | Реле | Устройство для автоматизации электротехнических процессов. Рабочее напряжение 24 В | 1 штука | 39500 |
| 5 | Кнопка | Кнопка стопорная с возможностью установки пломбы | 1 штука | 10500 |
| 6 | Гофра | Пластиковая, черного цвета. | 200 метров | 78000 |
| 7. | Ремонтный комплект | Прокладки и сальники | 1 ком. | 101000 |
| 8. | Монтаж/настройка/наладка | Работа с автоматикой | Усл. | 520000 |

1. Место поставки и установки:

г. Нур-Султан, ул. Желтоксан 51, ТОО «Телевидение г. Астана».

 3. Гарантия качества: Поставщик должен обеспечить гарантию на предоставляемые

 работы и материал. Гарантия 24 месяца со дня подписания акта приема передачи.

1. Общая стоимость работ: не более 1 524 000 (один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи) тенге без НДС.