**Техническая спецификация на**

**товар «Компьютер»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование закупки:** | **Жесткий диск DellSAS12TB** |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука  |
| **Место поставки:** | г. Нур-Султан, ул. Желтоксан 51 |
| **Срок поставки:** | не более 90 календарных дней |
| **Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик** | 1. **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** 1.1. Жесткий диск Dell 12 ТБ, 3,5 дюйма, LFF, SAS, 12 Гбит/с, 7,2 тыс. об/мин , с возможностью «горячей» замены, в 3,5-дюймовом лотке2. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** 2.1.Совместимость: должно быть совместимо сPowerPowerVaultMD12002.2.Тип: HDD2.3. Подключение: SAS2.4.Емкость: 12Тб2.5.Интерфейс: SCSI с последовательным подключением (SAS 2)2.6. Размеры привода:3,5 дюйма х 1/3H2.7. Скорость вращения шпинделя:7200 об/мин2.8. Скорость передачи внешних данных 12G = 12 Гбит/с (1200 МБ/с)2.9. Горячая замена:Да3. ***ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ****:* 3.1. Поставщик должен обеспечить гарантию на все количество поставляемого товара сроком не менее 12 месяцев3.2. Поставщик должен предоставить жесткие диски, соответствующие техническим требованиям3.3.Состояние товара должно быть новым3.4.Условия замены по гарантии за счет поставщика |
| **Цена одного диска** | Не более 410 000тенгебез НДС |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование закупки:** | **Жесткий диск DellSAS 4 TB** |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука  |
| **Место поставки:** | г. Нур-Султан, ул. Желтоксан 51 |
| **Срок поставки:** | не более 90 календарных дней |
| **Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик** | 1. **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** 1.1. Жесткий диск Dell4 ТБ, 3,5 дюйма, LFF, SAS, 12 Гбит/с, 7,2 тыс. об/мин , SAS, с возможностью «горячей» замены, в 3,5-дюймовом лотке для жестких дисков 2. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** 2.1. Совместимость: должно быть совместимо сPowerPowerVaultMD12002.2.Тип: HDD2.3. Подключение: SAS2.4.Емкость: 4Тб2.5. Интерфейс: SCSI с последовательным подключением (SAS 2)2.6. Размеры привода: 3,5 дюйма х 1/3H2.7. Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин2.8. Скорость передачи внешних данных 12G = 12 Гбит/с (1200 МБ/с)2.9. Горячая замена:Да3. ***ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ****:* 3.1. Поставщик должен обеспечить гарантию на все количество поставляемого товара сроком не менее 12 месяцев3.2. Поставщик должен предоставить жесткие диски, соответствующие техническим требованиям3.3.Состояние товара должно быть новым3.4.Условия замены по гарантии за счет поставщика |
| **Цена одного диска** | Не более 285 000 тенгебез НДС |

Общая цена всех дисков не более 3 400 000 тенге без НДС

**Технический директор А.Балтабаев**

**Главный менеджер по IT И.Смирнов**