**Техническая спецификация на**

**товар «Компьютер»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование закупки:** | **Жесткий диск DellSAS12TB** |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Место поставки:** | г. Нур-Султан, ул. Желтоксан 51 |
| **Срок поставки:** | не более 90 календарных дней |
| **Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик** | 1. **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**  1.1. Жесткий диск Dell 12 ТБ, 3,5 дюйма, LFF, SAS, 12 Гбит/с, 7,2 тыс. об/мин , с возможностью «горячей» замены, в 3,5-дюймовом лотке  2. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**  2.1.Совместимость: должно быть совместимо сPowerPowerVaultMD1200  2.2.Тип: HDD  2.3. Подключение: SAS  2.4.Емкость: 12Тб  2.5.Интерфейс: SCSI с последовательным подключением (SAS 2)  2.6. Размеры привода:3,5 дюйма х 1/3H  2.7. Скорость вращения шпинделя:7200 об/мин  2.8. Скорость передачи внешних данных 12G = 12 Гбит/с (1200 МБ/с)  2.9. Горячая замена:Да  3. ***ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ****:*  3.1. Поставщик должен обеспечить гарантию на все количество поставляемого товара сроком не менее 12 месяцев  3.2. Поставщик должен предоставить жесткие диски, соответствующие техническим требованиям  3.3.Состояние товара должно быть новым  3.4.Условия замены по гарантии за счет поставщика |
| **Цена одного диска** | Не более 410 000тенгебез НДС |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование закупки:** | **Жесткий диск DellSAS 4 TB** |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Место поставки:** | г. Нур-Султан, ул. Желтоксан 51 |
| **Срок поставки:** | не более 90 календарных дней |
| **Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик** | 1. **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**  1.1. Жесткий диск Dell4 ТБ, 3,5 дюйма, LFF, SAS, 12 Гбит/с, 7,2 тыс. об/мин , SAS, с возможностью «горячей» замены, в 3,5-дюймовом лотке для жестких дисков  2. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**  2.1. Совместимость: должно быть совместимо сPowerPowerVaultMD1200  2.2.Тип: HDD  2.3. Подключение: SAS  2.4.Емкость: 4Тб  2.5. Интерфейс: SCSI с последовательным подключением (SAS 2)  2.6. Размеры привода: 3,5 дюйма х 1/3H  2.7. Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин  2.8. Скорость передачи внешних данных 12G = 12 Гбит/с (1200 МБ/с)  2.9. Горячая замена:Да  3. ***ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ****:*  3.1. Поставщик должен обеспечить гарантию на все количество поставляемого товара сроком не менее 12 месяцев  3.2. Поставщик должен предоставить жесткие диски, соответствующие техническим требованиям  3.3.Состояние товара должно быть новым  3.4.Условия замены по гарантии за счет поставщика |
| **Цена одного диска** | Не более 285 000 тенгебез НДС |

Общая цена всех дисков не более 3 400 000 тенге без НДС

**Технический директор А.Балтабаев**

**Главный менеджер по IT И.Смирнов**