Техническая спецификация: *Закуп флэш накопителей для видеокамер ТЖК и ПТС*

**1. Наименование закупаемого товара:**

Твердотельная карта памяти P2 серии F емкостью

**2. Количество закупаемого товара:** 10 шт

**3. Предъявляемые технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Карта памяти** | |
| 3.1 | Серия | F Серия |
| 3.2 | Скорость передачи данных, Гбит/с | до 1,2 |
| 3.3 | Емкость памяти, Гбит | Не менее 59,9 |
| 3.4 | Время записи, минут:  DVCPROHDилиAVC-Intra 100  AVC-Intra 50 | до 60  до 120 |
| 3.5 | Устойчивость к ударам, вибрации и температуре | есть |
| 3.6 | Интерфейс | CardBus (стандарты карт ПК) |
| 3.7 | Напряжение питания | 3,3 В постоянного тока ±0,3 В |
| 3.8 | Рабочая температура/влажность | от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F) / от 5 % до 90 % (без конденсации) |
| 3.9 | Температура/влажность хранения | от -40 °C до 80 °C (от -40 °F до 176 °F) / от 5 % до 90 % (без конденсации) |
| 3.10 | Масса, г | Не более 50 |
| 3.11 | Размеры (Д х Ш х Г), мм | Не более 87,6 x 55x 7 |

**4. Основные требования к поставщику:**

4.1 Все предложенные характеристики оборудования должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации и отражается техническом паспорте;

4.2 В предложениях потенциальных Поставщиков должны отражаться конкретные модели предлагаемого оборудования, а также сведения о фирме-производителе.

4.3 Серийный номер оборудования должен подтверждать официальную гарантию поставщика на территории Республики Казахстан;

4.4 Срок поставки товара: 60 (Девяносто) календарных дней с даты подписания договора;

4.5 Место поставки оборудования: г. Астана, ул. Желтоксана 51;

4.6 Гарантийное обслуживание оборудования должно составлять не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования.

**5. Требования к стоимости**

5.1 Цена за 1 (одну) шт: не более 396 000,00 тенге без НДС.