**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Телевидение г. Астана"**

**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Телевидение г. Астана"**

**1. Краткое описание ТРУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Значение** | **Наименование Значение** |
| Номер строки 2-1 Р | Наименование |
| Краткая характеристика | Работы малярные, Работы малярные и связанные с ними покрасочные работы |
| Дополнительнаяхарактеристика | Работы по покраске и плотнические |
| Количество | Не мене 1000 кв/м покраска, укладка ламината около 100 кв/м |
| Единица измерения | - |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Астана, район Сарыарка, ул. Желтоксан 51 |
| Условия поставки |  |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 15 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата – 50%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 50% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Место выполнения работ по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ул. Желтоксан 51 (офис компании телеканала)

 Список необходимых работ:

•по заявкам Заказчика выполнять работы по покраске стен и потолков акриловой эмульсией, моющейся, идентичной по качеству с ЕВРО-20, на два раза. Цвет согласовывать с Заказчиком на момент начала работ по каждой заявке. Срок выполнения работ будет прописан в каждой заявке отдельно. Максимальный срок выполнения не должен превышать более 10 рабочих дней с момента получения заявки.

•Выполнять левкас стен, частичный ремонт в местах потертостей от офисной мебели, заделка отверстий от шурупов, укладка ламината

 •Закрывать мебель, ковровые покрытия, орг. технику накрывочным материалом во избежание порчи.

•Выполнить влажную уборку после окончания каждого этапа работ.

•В случае если стоимость оказанных работ по поданным заявкам не достигнет общей суммы Договора, то поставщик (выигравший торги, и с которым будет заключен договор) не имеет права требовать от Заказчикапредоставления заявок на оставшийся объем работ и, соответственно, оплаты оставшейся суммы договора.

Требования к краске (эмульсии):

Тип краски:

Белая латексная краска на основе акрилового сополимера для сухих и влажных помещений. Область применения: Предназначенная для высококачественной отделки поверхностей внутри сухих и влажных помещений, в т.ч. в сан узлах, по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, древесноволокнистым плитам, обоям под окраску. Рекомендованная для поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по стойкости к мытью и износу, например, зрелищных и спортивных сооружений, вокзалов, магазинов, кафе и др., в быту – для кухонь, коридоров, лестничных клеток и др. Подходящая для окраски радиаторов отопления. В сухих помещениях можно наносить, после соответствующей подготовки, на старую алкидную и масляную краску.

Дополнительные требования:

•При составлении ценового предложения Поставщик должен учесть пропускной режим (на своих сотрудников и/или автомобиль в случае необходимости) на территорию ТОО «Телеканала г. Астана»

Заказчик.

•Обязательно предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований технической спецификации, а также заполненное Приложение 1, в котором указать цены за единицу работ с учетом материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.

•На момент начала работ, по каждой заявке, Подрядчик обязуется предоставить соответствующие сертификаты на материалы, используемые для выполнения работ.

 •Предусмотреть круглосуточное производство работ (в рабочее и внерабочее время, а также в выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра) для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.

• При производстве работ рабочим Подрядчика использовать сменную (безопасную) обувь, соответствующую одежду, каски, другие СИЗ, требуемые при производстве разного вида работ в процессе данной реконструкции;

• Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании;

•Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП и СанПиН РК.

•До производства работ, согласовать виды работ, график работ, время проведения, список работников с Заказчиком.

•До производства работ, пройти у Заказчика вводные инструктажи по ТБ, ОТ, ГО/ЧС, и т.д (на территории Заказчика).

•Обеспечить использование только исправных инструментов, исключить использование электро-инструмента с поврежденным проводом.

•Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

 •Предусмотреть ежедневный вывоз/ вынос мусора с места работ.

 •Предоставление гарантии на покрасочные работы не менее 12 календарных месяцев с момента подписания Акта выполненных работ по каждой заявке.

Выделенная сумма – не более 4 000 000 (четыре миллиона) тенге без учета НДС