**Техническая спецификация на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомашин корпункта г. Алматы**

**ТОО«Телевидение г. Астана»**

**Предмет закупки –**услуги по техническому обслуживанию и ремонту служебного легкового автотранспорта.

**Сроки предоставления услуг –** с даты заключения договора до 31.12.2024 года.

**Сумма выделенная для закупки** – 900 000 (девятьсот тысяч) тенге (без учета НДС).

**Требования к потенциальному поставщику в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, необходимых для исполнения обязательств по договору о государственных закупках по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Требования к поставщику Услуг:**

1. Место оказания Услуг (станция технического обслуживания, далее – СТО) должно располагаться в черте города Алматы;

2) Потенциальный поставщик СТО (автоцентр) должно иметь:

Собственную оснащенную техническую и материальную базу с круглосуточной охраной.

1) производственное помещение (станция технического обслуживания), для производства работ, необходимых для исполнения обязательств по договору, отвечающее требованиям технологического регламента, пожарным и санитарным нормам, предъявляемым для осуществления деятельности СТО.В зимнее время СТО должно соответствовать требованиям температурным режимам отопления здания.

Потенциальный поставщик прилагает документы, подтверждающие наличие собственного или арендованного помещения сервисного центра, для выполнения необходимых работ по договору, а также техническую или иную документацию, подтверждающую целевое назначение и площадь помещения по обслуживанию автотранспорта.

2) в соответствии с технологическим регламентам выполнения работ следующее собственное или арендованное оборудование и инструменты:

* не менее 8 (восьми) единиц гидравлических автомобильных подъемников грузоподъемностью не менее 1500кг;
* не менее 2 (двух) ямочных постов по замене автомасел;
* не менее 2 постов малярно-кузовного цеха, покрасочная камера;
* не менее одного 3D аппарата для геометрии колес, на четырёх стоечном подъемнике (сход-развал);
* не менее одного аппарата по замене масла;
* не менее одного аппарата для замены жидкости и прокачки тормозной системы;
* не менее одного аппарата по замене фреона и диагностики автокондиционера;
* не менее одного аппарата по экспресс замене охлаждающей жидкости;
* не менее 2 аппаратов компьютерной диагностики;
* не менее одного крана балки для снятия ДВС;
* не менее одного гидравлического пресса от 5т. и выше;
* не менее одной гидравлической опоры для ДВС, АКПП;
* не менее одного аппарата для безопасного снятия пружин амортизаторов;
* не менее одного шиномонтажного оборудования;
* не менее одного балансировочного стенда;
* не менее одного стенда для прочистки всех видов инжекторов;
* не менее одного компрессометра;

 СТО должна предоставлять гарантию на каждую услугу и заменяемые при выполнении услуги материалы, агрегаты, узлы и детали сроком не менее чем 30 дней (или 2000 км.) с момента оказания услуг.

Иметь Зону парковки, а так же наличие охраняемой территории для стоянки автотранспортных средств Заказчика (в случае их неисправности или отсутствии водителя).

Автотранспорт Заказчика должен обслуживаться либо по заявке установленной формы, либо по предварительной записи по телефону, в экстренных случаях вне очереди если имеются свободные посты для обслуживания, либо же подъемники. Услуги должны предоставляться непосредственно поставщиком (работниками поставщика) лично, и в присутствии представителя, водителяЗаказчика. По результатам диагностики неисправного автотранспорта несложный ремонт должен быть оказан в кратчайшие сроки, сроком не более 12 часов с момента постановки на ремонт. Сложный ремонт по срокам исполнения Услуг должен быть согласован с представителем Заказчика.

Услуги должны включать в себя предоставление запасных частей с дальнейшей их заменой, предоставление расходных и смазочных материалов, а также аксессуаров.

Перечень необходимых работ и услуг, запасных частей, расходных и смазочных материалов и аксессуаров подлежащих замене должен определяться проведением комплексной диагностики автотранспорта в присутствии представителя Заказчика,либо водителя.

По каждому конкретному автотранспорту Заказчика, (цена, изготовитель запасных частей, расходные и смазочные материалы) необходимые к замене должны согласовываться с Заказчиком.

Потенциальный поставщик услуг должен предоставить утвержденный прайс-лист на оказываемые услуги, указанные цены на все виды ремонтных работ должны быть не выше рыночных. Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Марка транспортного средства**  | **Год выпуска** |
| **1** | **KIA Rio** | **2020** |
| **2** | **KIA Cerato** | **2007** |
| **3** | **KIA Cerato** | **2007** |